Требование к таре

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование показателя** | **Тара** | **Объем пробы воды, дм3** | **Срок хранения** | **Примечание** |
| Бенз(а)пирен | Темное стекло | 0,8-1,0 (питьевая и природная вода)0,25-1,0 (сточная) | 72 часа с консервацией(в холодильнике) | **Посуду** перед отбором **не ополаскивать пробой**!ПНД Ф14.1:2:4.186-02 |
| Ртуть | Стекло | не менее 0,2 | 72 часа с консервацией(в холодильнике) | ПНД Ф 14.1:2:4.243-07 |
| Пестициды | Стекло | не менее 0,2 | 10 суток в холодильнике (2-10 0С) | (пробки притертые или крышки с прокладкой из инертного материала)ПНД Ф 14.1:2:3:4.204-04 |